危险化学品从业单位安全生产标准化评审人员考核练习题

初培训――多选题

二.多选题 (以下各题至少有2个符合要求的选项，每小题2分少选扣1分，错选不得分)

1.安全生产法律法规体系由（ABCE）构成。

A 法律 B 行政法规 C 部门规章（地方性法规）D 标准 E 规范性文件

2.依据《危险化学品安全管理条例》的规定，下列单位中，应当设置治安保卫机构、配备专职治安保卫人员的是( CDE　 )。

A 危险化学品生产单位 B 危险化学品储存单位

C 剧毒化学品生产单位 D 易制爆化学品生产单位

E 易制爆化学品储存单位

3.企业应制定健全的安全生产规章制度，若企业未制定（ 　AC ）制度或（　 ）制度被列为A级要素否决项。

A 动火作业管理 B 破土作业管理 C 进入受限空间作业管理

D 临时用电作业管理 E 抽堵盲板作业管理

4.在工艺安全管理要素中规定，企业应该保证设备设施运行可靠、完整，此处“设备设施”包括（ABCDE）以及各类动设备等。(评审标准6.4.2）

A 压力容器和压力管道，包括管件和阀门 B 泄压和排空系统

C 紧急停车系统 D 监控、报警系统 E 联锁系统

5.企业制订年度综合检维修计划时应落实“五定”原则，即(ABCDE)原则。

A 定检修方案 B 定检修人员 C 定安全措施

D 定检修质量 E 定检修进度

6.《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》中要素“7作业安全”的二级要素包括：(ABCD)

A 作业许可 B 警示标志 C 作业环节 D 承包商 E 变更

7.企业综合性检查的形式和内容应满足以下( ACDE )要求。

A 应由相应级别的负责人负责组织

B 应由各专业部门的负责人组织本系统人员进行

C 以落实岗位安全责任制为重点

D 是各专业共同参与的全面安全检查

E 厂级综合性安全检查每季度不少于1次，车间级综合性安全检查每月不少于1次

8.根据《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》(安监总管三〔2011〕93号)中规定，申请安全生产标准化一级企业达标评审的条件包括( B D )。

A 已通过安全生产标准化二级企业评审并持续运行2年(含)以上，且装备设施和安全管理达到国内先进水平，经集团公司推荐、省级安全监管部门同意，均可申请一级企业评审

B 已通过安全生产标准化二级企业评审并持续运行2年(含)以上，或者装备设施和安全管理达到国内先进水平，经集团公司推荐、省级安全监管部门同意，均可申请一级企业评审

C 已通过安全生产标准化二级企业评审并持续运行2年以上，或者装备设施和安全管理达到国内先进水平，经集团公司推荐、省级安全监管部门同意，均可申请一级企业评审

D 至申请之日前5年内未发生人员死亡的生产安全事故(含承包商事故)，或者10人以上重伤事故(含承包商事故)，或者1000万元以上直接经济损失的爆炸、火灾、泄漏、中毒事故(含承包商事故)

E 至申请之日前5年内未发生人员死亡的生产安全事故，或者10人以上重伤事故，或者1000万元以上直接经济损失的爆炸、火灾、泄漏、中毒事故

9.企业应在下列情形发生时及时进行风险评价：（ABCDE）

A 新的或变更的法律法规或其他要求

B 操作条件变化或工艺改变

C 技术改造项目

D 有对事件、事故或其他信息的新认识

E 组织机构发生大的调整

10.请选出《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》第三要素风险管理中的B级要素否决项 (AC)。

A 未按规定的频次和时机开展风险评价

B 未辨识、确定重大危险源

C 防护距离不符合规定要求且无防范措施

D 未实施变更管理

E 未建立安全预警预报体系

11.依据《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》，下列选项中不属于第七要素作业安全中B级要素否决项的是(ACDE)。

A 未建立合格承包商档案

B 未持相应作业许可证进行危险性作业

C 未实施危险性作业许可管理

D 作业许可证未明确监护人员

E 未设置警示标志和告知牌，或设置不符合要求

12.《危险化学品安全管理条例》第四十四条规定，危险化学品道路运输企业、水路运输企业的（ABDE）、集装箱装箱现场检查员应当经交通运输主管部门考核合格，取得从业资格。

A 驾驶人员 B 船员 C 装卸操作人员 D 申报人员 E 押运人员

13.违反《安全生产许可证条例》规定，未取得安全生产许可证擅自进行生产的，（ABC）；造成重大事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A 责令停止生产

B 没收违法所得

C 并处10万元以上50万元以下的罚款

D 并处5万元以上50万元以下的罚款

E 并处10万元以上80万元以下的罚款

14.《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》3.4要素规定，企业应对风险评价出的隐患项目下达隐患治理通知，限期治理，做到（ABDE）。

A 定治理措施 B 定负责人 C 定部门 D 定资金来源 E 定治理期限

15.《危险化学品安全管理条例》规定，负责颁发危险化学品安全生产许可证、工业产品生产许可证的部门，应当将其颁发许可证的情况及时向同级(CDE)通报。

A 卫生主管部门

B 交通运输主管部门

C 工业和信息化主管部门

D 环境保护主管部门

E 公安机关

16.请选出《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》第9要素危险化学品管理中的B级要素否决项：(ABCDE)。

A 未进行危险化学品普查

B 生产的危险化学品未编制“一书一签”

C 未设立应急电话

D 没有进行危险化学品登记或登记证载明的日期超过有效期

E 剧毒化学品未实行双人收发、双人保管

17.在装卸下列哪些危险化学品时应采用金属万向管道充装系统进行充装：(ACE) 。

A 液氨 B 氨水 C 液化石油气 D 甲醇 E 液化天然气

18.现场评审时，检查企业对所有危险化学品建立危险化学品档案的情况，可通过(BCD)的方法。

A 检查采购的危险化学品名录

B 检查化学品普查表

C 检查危险化学品档案

D 现场检查危险化学品储存情况

E 检查化验室化学试剂分类清单

19.《化学品安全标签编写规定》(GB15258-2009)规定，标签要素包括(ABCD)。

A 化学品标识 B 象形图 C 信号词 D 防范说明

E 化学品安全技术说明书

20.评审目的包括：(BCDE)。

A 与受评审方建立初步联系

B 确定受评审方安全标准化与评审准则的符合程度

C 评价安全标准化满足法律法规和合同要求的能力

D 评价安全标准化实现规定目标的有效性

E 识别安全标准化潜在的改进方面

21.作为评审组的一名评审人员，在现场评审中的任务和职责有：(ACD)

A 准备工作文件

B 编制评审计划

C 参加评审过程中的沟通及有关会议

D 完成分配的评审任务

E 参加评审发现的评审与准备评审结论并编制评审报告

22.评审时，陪同人员的职责是(ABC)。

A 引导　　B 联络　　C 见证　　D 代表受评审方发言　　E 为评审提供客观证据

23.已经取得安全生产标准化等级的企业，在有效期内发生下列行为之一的，由原公告单位公告撤销其安全生产标准化企业等级（ABCD）：

A 评审过程弄虚作假

B 迟报、漏报、谎报、瞒报生产安全事故

C 企业发生生产安全死亡事故

D 申请材料不真实

E 不配合评审人员工作

24.据《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》的规定，职业健康监护档案的主要内容有(ABDE)。

A职业病中毒危害接触史

B劳动者的职业史

C防止职业病危害的措施

D职业病诊疗资料

E职业健康检查结果及处理情况

25. 依据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）能量隔离是指将潜在的、可能因失控造成人身伤害、环境损害、设备损坏、财产损失的能量进行有效的（ ABC ）。

A控制 B隔离 C保护 D隔开

26.《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全监管总局令第30 号），下列作业中，属于特种作业的是(ABCDE)。

A 低压电工作业

B 新型煤化工工艺作业

C 胺基化工艺作业

D 合成氨工艺作业

E 化工自动化控制仪表作业

27.安全生产标准化的建设，应以(BE)为基础，树立任何事故都是可以预防的理念。

A 预防事故

B 危险、有害因素辨识

C 安全管理

D 风险控制

E 风险评价

28.《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）“风险管理”中规定，对除了涉及重点监管危险化学品、重点监管危险化工工艺和危险化学品重大危险源（以下统称“两重点一重大”）的其他生产储存装置的风险辨识分析，选用(ABCDE)等方法或多种方法组合，可每5年进行一次。

A 安全检查表 B 工作危害分析 C 预危险性分析

D 故障类型和影响分析（FMEA） E HAZOP技术

29.《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三 〔2013〕88号）规定，工艺技术变更主要包括(ABCE)等。

A 生产能力改变

B 原辅材料和介质变化

C 工艺路线、流程及操作条件改变

D 计算机及软件的变更

E 工艺控制参数改变

30.依据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）判定，下列(ABCE)属于规定的重大生产安全事故隐患。

A 危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格

B 特种作业人员未持证上岗

C 涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用

D 构成三级、四级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的三级、四级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统

E 化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源

31.根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022），以下哪些列入受限空间作业范围(ABC)。

A 塔 B 炉膛 C 反应器 D 封闭楼梯间

E 房间地面低于室外设计地面的平均高度大于该房间平均净高1/2

32.依据《安全生产法》，事故调查处理应当按照（ABCD）的原则，查清事故原因，查明事故性质和责任。

A 实事求是 B 依法依规 C 注重实效 D 科学严谨 E 尊重科学

33.依据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）规定，下列受限空间作业安全要求说法正确的(ABCDE)。

A 作业前30min，应对受限空间进行气体采样分析，分析合格后方可进入

B 受限空间与其他系统连通的可能危及安全作业的管道应采取有效隔离措施

C 在易燃易爆的受限空间作业时，应穿防静电工作服、工作鞋

D 受限空间作业，在受限空间外应设有专人监护

E 在受限空间作业时应在受限空间外设置安全警示标志

34.《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》规定，重大危险源安全评估报告应当客观公正、数据准确、内容完整、结论明确、措施可行，包括的内容有（ABCD）。

A 重大危险源的基本情况

B 事故发生的可能性及危害程度

C 个人风险和社会风险值（仅适用定量风险评价方法）

D 可能受事故影响的周边场所、人员情况

E重大危险源安全管理规章制度及安全操作规程

35.重大危险源档案应当包括下列文件、资料：（ACE ）

A辨识、分级记录 B隐患排查治理台账

C涉及的所有化学品安全技术说明书 D安全教育培训记录

E 安全评估报告或者安全评价报告

36.属于《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）规定的重大生产安全事故隐患是（ABC）。

A 精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估

B 新建装置未制定试生产方案投料开车

C 液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统

D 重大危险源罐区未实时监测风速、风向、环境温度等参数

E 重大危险源事故应急预案未定期进行演练

37.可燃气体和有毒气体混合释放的场所，一旦释放，当空气中可燃气体浓度可能达到25% LEL， 而有毒气体不能达到最高容许浓度时，应设置（AB）监测报警仪；如果一旦释放，当空气中有毒气体可能达到最高容许值，而可燃气体浓度不能达到25% LEL 时，应设置（ ）监测报警仪。

A 可燃气体 B 有毒气体 C可燃和有毒气体 D视频监控 E 都不是

38.《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三 〔2013〕88号）规定，操作规程的内容应至少包括：开车、（ABCD）和紧急停车的操作步骤与安全要求等。

A 正常操作 B临时操作 C 应急操作 D 正常停车 E带压堵漏

39．建设项目试生产前，建设单位或总承包商要及时组织设计、施工、监理、生产等单位的工程技术人员开展“三查四定”，确保施工质量符合有关标准和设计要求。所谓四定是指（ ABDE ）。

A定任务 B定人员 C定职责 D定时间 E定措施

40.《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三 〔2013〕88号）中，设备设施变更主要包括（ABCD）等。

A设备设施的更新改造 B非同类型替换 C备件、材料的改变

D增加临时的电气设备 E仪表安全报警和联锁整定值的改变

41.属于定量评价方法的有(ABD)。

A 概率风险评价法 B 相对评价法 C 安全检查表

D 伤害(或破坏)范围评价法 E 风险评价指数矩阵法

42.企业制定的安全目标应满足如下 (ABCDE)条件。

A 形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施

B 符合或严于相关法律法规的要求

C 与企业的职业安全健康风险相适应

D 根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标

E 应以公众易于获得的方式发布安全生产目标

43. 按照《企业安全生产标准化建设定级办法》（应急〔2021〕83号），已经取得标准化等级的企业，可以在有效期届满前3个月再次申请定级。对再次申请原等级的企业，在标准化等级有效期内符合条件的，经定级部门确认后，直接予以公示和公告。下列条件中正确的有(ACE)。

A 按照规定开展自评并提交自评报告

B 建立并运行安全生产隐患排查治理体系

C 未发生生产安全死亡事故

D 安全监管部门在周期性安全生产标准化检查工作中，未发现企业安全管理存在突出问题或者重大隐患

E 生产工艺、设备、产品、原辅材料等无重大变化，无新建、改建、扩建工程项目

44.在评审中的客观证据包括：(ABCD)。

A 有关人员所说的自己职责范围内工作的话

B 文件、报告和有关记录中的记载

C 工作现场看到的

D 评审时实际检测到的数据

E 陪同人员所说的有关情况

45.评审检查表的作用有(ABCE)。

A 明确受评审部门所需评审的主要要素和内容

B 使评审程序规范化和系统化

C 使评审员在评审现场的任务和目的明确

D 方便评审人员记录

E 可以作为现场评审的真实记录

46.危险化学品(ABCD)的安全管理，适用《危险化学品安全管理条例》(中华人民共和国国务院令 第591号)。

A 生产、储存 B 使用 C 经营 D 运输 E 废弃处置

47.《危险化学品安全管理条例》规定，危险化学品目录的确定机制是(CD)。

A 实行统一的危险化学品目录

B 对危险化学品实行统一管理

C 危险化学品目录由国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门，根据化学品危险特性的鉴别和分类标准确定、公布

D 危险化学品目录适时调整机制

E 危险化学品目录动态调整机制

48.《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》（安监总管三〔 2014〕 116 号）要求，从以下(ABCDE)方面进一步加强安全仪表系统全生命周期的管理。

A 设计安全仪表系统之前要明确安全仪表系统过程安全要求、设计意图和依据

B 规范化工安全仪表系统的设计

C 严格安全仪表系统的安装调试和联合确认

D 加强化工企业安全仪表系统操作和维护管理

E 逐步完善安全仪表系统管理制度和内部规范

49．《危险化学品安全管理条例》规定，以下属于安全生产监督管理部门对危险化学品单位实施安全监督管理时应履行的职责的是(ABCE)。

A 负责危险化学品安全监督管理综合工作，组织确定、公布、调整危险化学品目录

B 对新建、改建、扩建生产、储存危险化学品（包括使用长输管道输送危险化学品）的建设项目进行安全条件审查，

C 核发危险化学品安全生产许可证、危险化学品安全使用许可证和危险化学品经营许可证

D 查处危险化学品经营企业违法采购危险化学品的行为

E 负责危险化学品登记工作

50．《危险化学品安全管理条例》规定，国家鼓励危险化学品生产企业和使用危险化学品从事生产的企业采用有利于提高安全保障水平的先进的(BCDE)，鼓励对危险化学品实行专门储存、统一配送、集中销售。

A 管理体系 B 技术 C 工艺 D 设备 E 自动控制系统

51.《危险化学品安全管理条例》规定，对剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，储存单位应当将其(ABE)的情况，报所在地县级人民政府安全生产监督管理部门(在港区内储存的，报港口行政管理部门)和公安机关备案。

A 储存数量 B 储存地点 C 储存方式 D 从业人员 E 管理人员

52.企业建立应急通讯网络，保证应急通讯网络的畅通，应 (BCDE)。

A 建立计算机监控系统

B 设置固定报警电话

C 明确外部救援单位联络电话

D 明确应急救援指挥和救援人员电话

E 保证报警电话24小时畅通

53. 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》规定,应全方位、全过程的辨识在(ABCD)和管理体系等方面存在的安全风险。

A 生产工艺 B 设备设施 C 作业环境 D 人员行为

54.张某是某国有企业的主要负责人，依据《安全生产法》的规定，下列关于张某安全生产工作职责的说法，正确的有(ACDE)。

A 督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

B 组织或者参与本单位的安全生产教育和培训，如实记录安全生产教肓和培训情况

C 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案

D 保证本单位安全生产投入的有效实施

E 及时、如实报告本单位的生产安全事故

55.根据《危险化学品单位应急救援物资配备要求》，作业场所以下配备正确的是(ADE)。

A 过滤式防毒面具：根据当班人数， 1 个/人

B 防爆对讲机 2 台

C 气体浓度检测仪 1 台（根据作业场所的气体确定）

D 正压式空气呼吸器 2 套

E 防爆手电筒：根据当班人数， 1 个/人

56.根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》， 公司应建立安全预防控制体系，强化企业预防措施，在制定分级管控制度时，针对的对象应包括(ABCE)

A 高危工艺 B 高危物品 C 高危岗位 D 高危人群 E 高危场所

57.请选出《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》第2要素机构和职责的 B 级要素否决项(ABCE)

A 未明确第一责任人，或不符合规定

B 未制定年度安全方针或年度安全生产目标

C 未实施领导干部带班

D 未建立安全生产责任制

E 未建立安全责任制考核机制

58.下列内容属于工艺技术变更的是(ABD)。

A 主要原料介质的变更

B 工艺流程及操作条件重大变更

C 设备材料代用变更

D 安全操作限值变更

59.《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔 2013〕 88 号）要求，当(BC)发生重大变更时，要及时审核修订操作规程。

A 组织机构 B 工艺技术 C 设备 D 人员

60.《特种设备安全法》规定，下列(ACE)属于危险化学品企业涉及到的特种设备。

A 锅炉、压力容器(含气瓶) B 电气设备 C 电梯 D 客运索道

E 起重机械

61.《应急管理部办公厅关于对危险化学品领域安全生产新情况新问题开展专项排查整治的通知》（应急厅函〔2021〕129号）中要求严查违反消防安全行为。严查是否存在企业(BD ) “两支队伍”应急处置能力不足的情况。

A 医疗保障队 B 工艺处置队 C 物资储备队 D 专职消防队

62. 应急管理部办公厅关于印发《安全评价机构执业行为专项整治方案》的通知（应急厅〔2021〕38号）中明确将围绕安全评价机构、生产经营单位、监管部门等3个层面开展专项整治，下列内容属于安全评价机构层面的整治内容的是。( AB )

A 是否存在出具重大疏漏安全评价报告的情况

B 是否建立安全评价信息公开制度并认真落实

C 是否存在干涉安全评价活动及报告结论，要求企业提交结论为“合格”或者“具备安全生产条件”的安全评价报告等情况

D 是否利用甲方地位，采取利诱、拒付技术服务费、合同约定等手段，要求或者默认安全评价机构出具与企业实际情况不符的安全评价报告

63. 下列有关于压力表的说法，正确的是(BC)。

A 所有泵的出口都必须至少设有就地指示压力表，其位置应在泵出口和第一个阀门之间

B 压力仪表应安装在取压点较近的位置

C 泵出口压力表必须设置根部阀

D 压力表的检定周期为两年

64. 根据《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》(应急〔2019〕78号)的规定，下列说法错误的是(BC)。

A 对涉及“两重点一重大”生产、储存装置定期运用HAZOP方法开展安全风险辨识

B 当发生液氯泄漏时，应立即直接向罐体喷水

C “三查四定”工作不属于试生产前期准备工作

D 一级或者二级重大危险源，设置紧急停车系统

65. 2021年6月10日闭幕的十三届全国人大常委会第二十九次会议对安全生产法进行了修改，新修改的安全生产法进一步加大对生产经营单位及其负责人安全生产违法行为的处罚力度。下列属于生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作的职责的是(ABC)

A 建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设

B 组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

C 组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程

D 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，并为职工讲授安全管理知识

66. 《全国安全生产专项整治三年行动计划》中要求，现有涉及(ABCDE)的精细化工生产装置必须于2021年底前完成有关产品生产工艺全流程的反应安全风险评估，同时按照加强精细化工反应安全风险评估工作指导意见，对相关原料、中间产品、产品及副产物进行热稳定性测试和蒸馏、干燥、储存等单元操作的风险评估。

A 硝化 B 氯化 C 氟化 D 重氮化 E 过氧化工艺

67. 下列属于《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）》（应急厅〔2020〕38号）中明确规定的淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录的是。(ABDE )

A 多节钟罩的氯乙烯气柜

B 无火焰监测和熄火保护系统的燃气加热炉、导热油炉

C 使用皮带传动的氢气压缩机

D 未设置密闭及自动吸收系统的液氯储存仓库

E 液化烃、液氯、液氨管道用软管

68. 建设项目试生产前，建设单位或总承包商要及时组织设计、施工、监理、生产等单位的工程技术人员开展“三查四定”，其中四定是指（ACDE）。（绿皮教材69页中下部）

A.定任务 B.定质量 C.定人员 D.定时间 E.定措施

69. 根据《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ 3013-2008）的要求，企业应组织( ABCD )参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，建立评审修订记录。

A 相关管理人员 B 技术人员 C 操作人员 D 工会代表

70. 企业应在下列( ABCDE)情形发生时及时进行风险评价。

A.新的或变更的法律法规或其他要求

B.操作条件变化或工艺改变

C.技术改造项目

D.有对事件、事故或其他信息的新认识

E.组织机构发生大的调整

71. 企业应对确定的重大隐患项目建立档案，下面(ABCE)属于档案内容。

A.评价报告与技术结论 B.评审意见

C.隐患治理方案，包括资金概预算情况等

D.应急预案演练报告 E.治理时间表和责任人

72. 企业应建立健全安全生产规章制度，按照《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》的要求，企业未制定（AC ）制度，列为A级要素否决项。

A.动火作业管理 B.破土作业管理 C.进入受限作业管理

D.临时用电作业管理 E.抽堵盲板作业管理

73.企业应根据安全检查计划，开展(ABCDE) ，各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项检查，建立安全检查台帐，并与责任制挂钩。

A综合性检查 B专业性检查 C季节性检查 D日常检查 E节假日检查

74. 《化工企业安全卫生设计规范》（HG 20571-2014）中要求，具有(AB)的作业区中的建（构）筑物的地面、墙壁、设备基础，应进行防腐处理。

A 酸腐蚀 B 碱性腐蚀 C 易燃物料泄漏 D 有毒物料泄漏

75. 《危险化学品安全管理条例》第六十七条规定：危险化学品生产企业、进口企业，应当向国务院安全生产监督管理部门负责危险化学品登记的机构（以下简称危险化学品登记机构）办理危险化学品登记。危险化学品登记包括下列内容（ABC）。

A.分类和标签信息 B.物理、化学性质

C.主要用途 D.产地 E.产品质量等级

76. 按照《石油化工企业设计防火标准》（GB 50160-2008）（2018年版）的规定，两端阀门关闭且因外界影响可能造成介质压力升高的(ABC)液体管道应采取泄压安全措施。

A 液化烃 B 甲B类 C 乙A类 D 剧毒类

77. 特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括哪些内容(ABCDE )

A 特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件

B 特种设备的定期检验和定期自行检查记录

C 特种设备的日常使用状况记录

D 特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录

E 特种设备的运行故障和事故记录

78. 按照《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》的要求，2022年底前应完成的主要任务有(CDE)。

A 制定出台新建化工项目准入条件

B 各省级人民政府要对本地区化工园区进行认定并公布名单，在认定基础上开展安全风险排查评估分级

C 危险货物运输车辆要全部强制安装远程提醒监控系统，实行运输过程实时定位及路径记录

D 化工重点省份和设区的市至少扶持建设一所化工相关职业院校（含技工院校），依托重点化工企业、化工园区或第三方专业机构成立实习实训基地

E 从业人员中取得职业资格证书或职业技能等级证书的比例要达到30%以上

79. 按照《关于印发危险化学品企业安全分类整治目录（2020年）的通知》（应急〔2020〕84号）的要求，下列属于停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备类内容的是。(ABC)

A 装置的控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室等不得与设有甲、乙A类设备的房间布置在同一建筑物内。

B 爆炸危险场所未按照国家标准安装使用防爆电气设备，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。

C 涉及光气、氯气、硫化氢等剧毒气体管道穿越除厂区外的公共区域（包括化工园区、工业园区），且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。

D 涉及“两重点一重大”建设项目未按要求组织开展危险与可操作性分析（HAZOP）。

80. 按照《石油化工自动化仪表选型设计规范》（SH/T 3005-2016）的规定，下列哪些场合适合安装自力式调节阀。(ABCD)

A 现场无控制气源和电源 B 不需要远程控制

C 工艺过程允许被操作变量小范围偏离设定值 D 不需要紧密关断

81. 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016）中规定，易爆介质或者毒型危害程度为(BCD)危害介质的压力容器，应当在安全阀或者爆破片的排出口装设导管，将排放介质引至安全地点，并且进行妥善处理，毒性介质不得直接排入大气。

A 轻度 B 中度 C 高度 D 极度 E 剧毒

82. 按照《液体装卸臂工程技术要求》（HG/T 21608-2012）第7.4.3条的要求，(ABD)介质的装卸区站台内，应设火灾报警电话或手动报警按钮。

A 甲类可燃液体 B 乙类可燃液体 C 有毒气体 D 液化烃

83. 《中华人民共和国刑法修正案（十一）》中，下列哪些情形应定义为危险作业罪的范畴。( ABD )

A 关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息的

B 因存在重大事故隐患被依法责令停产停业、停止施工、停止使用有关设备、设施、场所或者立即采取排除危险的整改措施，而拒不执行的

C 对于妨害公共交通工具安全驾驶犯罪，规定对行驶中的公共交通工具的驾驶人员使用暴力或者抢控驾驶操纵装置，干扰公共交通工具正常行驶，危及公共安全的

D 涉及安全生产的事项未经依法批准或者许可，擅自从事矿山开采、金属冶炼、建筑施工，以及危险物品生产、经营、储存等高度危险的生产作业活动的

84. 根据《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231-2003）的要求，下列对工业管道的颜色规定正确的是。(ABD )

A 水蒸气—大红色 B 空气—淡灰色

C 可燃液体—紫色 D 氧—淡蓝色

85. 危险化学品是指具有（ABCD）、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

A.毒害 B.腐蚀 C.爆炸 D.燃烧 E.氧化

86. 按照《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》要求，企业应对所有危险化学品，包括（ACD）进行普查，建立危险化学品档案。

A.产品 B.三剂 C.原料 D.中间产品 E.过程产物

87.公安机关负责危险化学品的公共安全管理，核发（AC），并负责危险化学品运输车辆的道路交通安全管理。

A. 剧毒化学品购买许可证 B.安全生产许可证

C. 剧毒化学品道路运输通行证 D.经营许可证 E.水路运输许可证

88.依据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）固定动火区的设置应满足的安全条件要求有（BCDE）。

A.应设置在行政办公区 B.不应设置在火灾爆炸危险场所 C.距火灾爆炸危险场所的厂房、库房、罐区、设备、装置、窨井、排水沟、水封设施等不应小于30m D.位于生产装置区的固定动火区应设置带有声光报警功能的固定式可燃气体检测报警器 E.应设置在火灾爆炸危险场所全年最小频率风向的下风或侧风方向,并与相邻企业火灾爆炸危险场所满足防火间距要求

89. 对重复使用的危险化学品包装物、容器，使用单位在重复使用前应当进行检查；发现存在安全隐患的，应当（BD ）或者（ ）。

A.检查 B.维修 C.使用 D.更换

90.专项应急预案，是指生产经营单位为应对某一种或者多种类型生产安全事故，或者针对（CDE ）防止生产安全事故而制定的专项性工作方案。

A.具体场所、装置 B.具体设施 C.重要生产设施

D.重大危险源 E.重大活动

91. 事故风险评估是指针对不同事故种类及特点，识别存在的危险危害因素，分析事故可能产生的直接后果以及次生、衍生后果，评估各种后果的（ ）和（ ），提出防范和控制事故风险措施的过程。（ CD ）

A.伤亡人数 B.财产损失 C.危害程度 D.影响范围

92. 漏电保护装置主要用于( ADE)。

A.防止人身触电事故 B.防止中断供电 C.减少线路损耗

D.防止漏电火灾事故 E.监测一相接地故障

93. 工业生产过程中粉尘危害的控制措施有( BCE)。

A.屏蔽作业 B.湿式作业 C.采用密闭、通风、除尘系统

D.采用吸尘器 E.戴防尘口罩

94. 据《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）的规定，选择灭火器时应考虑的因素有（ABCD）。

A.灭火器配置场所的火灾种类 B.灭火效能和通用性

C.对保护物品的污损程度 D.设置点的环境温度 E.人员数量

95. 按照《中华人民共和国标准化法》，标准包括(ABCDE)。

A.国家标准 B.行业标准 C.地方标准 D.团体标准 E.企业标准

96.依据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）受限空间作业时，作业人员应采取的防护措施有（ABCD）。

A.缺氧或有毒的受限空间经清洗或置换仍达不到要求的，应佩戴满足GB/T 18664要求的隔绝式呼吸防护装备，并正确拴带救生绳 B.在受限空间内从事电焊作业时，应穿绝缘鞋 C.在受限空间内从事清污作业，应佩戴隔绝式呼吸防护装备，并正确拴带救生绳 D.在受限空间内作业时，应配备相应的通信工具

97. 建设项目试生产前，建设单位或总承包商要及时组织设计、施工、监理、生产等单位的工程技术人员开展“三查四定”,其中三查是指（ACE）。

A.查工程质量 B.查隐蔽工程 C.查设计漏项 D.查风险分析

E.查工程隐患

98. 项目建设单位或总承包商负责编制总体试生产方案、明确试生产条件，（ABC）单位要对试生产方案及试生产条件提出审查意见。

A.设计 B.施工 C.监理 D.安监 E.分包

99.按照《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》要求，企业应采用先进的、安全性能可靠的（ABCE）。

A.新技术 B.新工艺 C.新设备 D.新方法 E.新材料

100. 企业应在下列情形发生时及时进行风险评价：(ABCDE)。

A.新的或变更的法律法规或其他要求 B.有对事件、事故或其他信息的新认识

C.技术改造项目 D.组织机构发生大的调整 E.操作条件变化或工艺改变