### **事故应急水收集系统有害因素分析**

该企业在\*\*设置有地下事故水池和污水池，用于收集厂区污水或事故水。

事故水池和污水池水池等处没有防护设施或防护设施损坏，有可能使人坠入池中造成淹溺事故。

作业人员进入事故水池及污水池前，未按照受限空间审批，操作不规范，该空间内有害气体聚集，造成作业人员中毒和窒息。